void Exercise_05(void)
{
    static word ex05_count;
    
    if(ex05_count == 0)
    {
        #if defined(PIC18F4550_PICDEM_FS_USB)
        AcquireTemperature();               // Read temperature from sensor
        #endif
        UpdateCelsiusASCII();               // Convert to ASCII, stored in
                                            // "tempString", See temperature.c

        /* Modify the code below - 3 lines */
        
        if(mUSBUSARTIsTxTrfReady())
        {
            putsUSBUSART(tempString);
            ex05_count = 10000;
        }
        
        /* End */
    }
    else
        ex05_count--;
    
}//end Exercise_05